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FLIR stellt kompakte HD-MWIR-Wissenschaftskamera A8481 vor

Die neue Wärmebildkamera bietet HD-Auflösung von 1280 × 1024 im kompakten Format der A-Serie und ermöglicht ein unkompliziertes Upgrade für bestehende Forschungs- und Testumgebungen
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Teledyne FLIR hat mit der A8481 eine neue kompakte HD-MWIR-Wissenschaftskamera für Forscher und Ingenieure vorgestellt, die deutlich mehr thermische Details benötigen, ohne ihre bestehenden Arbeitsabläufe, Optiken, Software oder Infrastrukturen ändern zu müssen. Auf Basis ihres 1280 × 1024 großen HOT-MWIR-SLS-Detektors bietet die A8481 viermal so viele radiometrische Pixel wie die Kameras der A-Serie mit VGA-Auflösung und behält dabei das kompakte Format der A67xx-Plattform bei.

Für viele Forschungsprogramme erforderte der Wechsel von der VGA- zur HD-Wärmebildauflösung bislang den Einsatz einer größeren Kameraplattform. Damit gingen neue Befestigungssysteme, Anpassungen bei der Optik sowie Integrations- und Validierungsaufwand einher. Die A8481 begegnet dieser Herausforderung, indem sie HD-MWIR-Bildgebung in dasselbe kompakte A-Serie-Gehäuse integriert, das bereits in Laboren, Testeinrichtungen und Forschungsumgebungen weltweit eingesetzt wird.
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„Die A8481 beseitigt eine der größten Hürden bei der Einführung von HD-Wärmebildtechnik“, erklärt Matthew Hasty, Director of Product Management für Automation and Science bei FLIR. „Forscher wünschen sich seit Langem mehr thermische Details, ohne die Komplexität einer größeren Kameraplattform in Kauf nehmen zu müssen. Mit der A8481 können Kunden auf eine HD-Wärmebildauflösung von 1280 × 1024 umsteigen und gleichzeitig den vertrauten kompakten A-Serie-Workflow, das das bewährte Optik-Ökosystem, die Softwareumgebung und die bestehende Integrationsinfrastruktur weiter nutzen.“

Die Kamera kombiniert einen 1280 × 1024 großen 8 µm HOT-MWIR-SLS-Focal-Plane-Detektor mit einer thermischen Empfindlichkeit von unter 30 mK und liefert damit detaillierte radiometrische Temperaturdaten für ein breites Spektrum wissenschaftlicher und industrieller Anwendungen. Forscher können Wärmebilder in hoher Messqualität erfassen und dabei weiterhin das FLIR Precision Optics-Ökosystem, die vorhandenen Befestigungsschnittstellen, Konnektivitätsoptionen und den in ihren Einrichtungen etablierten Workflow von FLIR Research Studio nutzen.

Die A8481 unterstützt GigE Vision, GenICam und CoaXPress und bietet gleichzeitig präzise Trigger- und Synchronisationsfunktionen für eine zuverlässige, deterministische Datenerfassung. Das integrierte motorisierte Filterrad ermöglicht mit seinen drei Positionen erweiterte Temperaturmessbereiche. Die Kompatibilität mit motorisierten Optiken, Optiken mit manueller Fokussierung sowie Mikroskop- und Makrooptiken erlaubt es Anwendern, die Anzahl der Messpixel auf dem Messobjekt zu maximieren.

Die Kamera ist für ein breites Spektrum an Forschungs-, Test- und Messanwendungen ausgelegt, darunter Elektronikanalysen, Batterieforschung, Verbrennungsuntersuchungen, Antriebserprobung, zerstörungsfreie Prüfung, Werkstoffcharakterisierung und akademische Forschung. Die Kombination aus hoher räumlicher Auflösung, radiometrischer Aufzeichnung und Mikroskopoptiken ermöglicht es Anwendern, das thermische Verhalten von kompletten Baugruppen bis hin zu einzelnen Komponenten und mikroskopischen Strukturen präzise zu messen.
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„Der entscheidende Vorteil der A8481 besteht darin, dass Kunden die Menge der erfassten thermischen Informationen erhöhen können, ohne etablierte Testverfahren zu verändern“, sagt Jerry Beeney, Sales Manager, R&D Science, Teledyne FLIR. „Ganz gleich, ob sie eine vorhandene A-Serie-Kamera aufrüsten oder ein neues Messsystem aufbauen: Die A8481 bietet HD-Details, Messdaten in hoher Messqualität und Kompatibilität mit der bereits eingesetzten Software, Optik und den bestehenden Workflows. Sie liefert mehr Erkenntnisse, hält aber dabei gleichzeitig die Implementierung einfach.“

Neben HD-Bildern unterstützt die A8481 vollständig radiometrische .ATS-Aufzeichnungen in der Software FLIR Research Studio Professional für Datenerfassung, Analyse, Zusammenarbeit und Berichterstellung. Windowing-Bildgebungsmodi ermöglichen Bildraten von bis zu 13.733 Hz. Damit können Anwender Hochgeschwindigkeitsvorgänge thermisch erfassen und gleichzeitig die für wissenschaftliche und technische Untersuchungen erforderlichen Messfunktionen nutzen.

Die A8481 erweitert das Wissenschaftskamera-Portfolio von FLIR um eine kompakte HD-MWIR-Upgrade-Lösung für bestehende A-Serie-Anwender. Sie bietet höhere thermische Detailgenauigkeit und erweiterte Messmöglichkeiten, ohne dass Forscher ihre Workflows oder Testumgebungen neu konzipieren müssen.

Die FLIR A8481 ist seit Oktober 2026 über das weltweite Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern und Vertriebspartnern von FLIR erhältlich. Für Organisationen, die den Einsatz von HD-MWIR-Wärmebildtechnik in Forschung und Testwesen prüfen, stehen Demo-Vorführungen der A8481 und Beratungen zu den jeweiligen Anwendungen zur Verfügung.

Weitere Informationen zur A8481 finden Sie unter: https://www.flir.com/de-de/products/a84xx/
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